0 5 10 15 20 25

-240

-200

-160

-120

-80

-40

0

Subsidence value/mm

Measuring point